靖江市人民检察院电子文件安全管理系统服务器升级项目重新询价公告

一、项目名称：

**项目名称：**电子文件安全管理系统服务器升级项目；

二、付款方式：

签订合同供应商人员进场完成项目实施后，凭合同、成交单位开具的全额发票，采购方一次性支付合同款。

三、供应商项目资格条件：

参加政府采购活动应当具备下列条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（3）具有涉密信息系统集成乙级（含乙级）以上资质；

（4）必须出具欣正网信电子文件安全管理系统原厂项目授权书；

（5）法律、行政法规规定的其他条件。

四、项目内容：

（1）欣正网信电子文件安全管理系统升级参数如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 分类 | 功能名称 | 实现效果 |
| 基础改版升级功能 | 改版升级 | 主界面全新 |
| 性能优化 | 优化文件加解密效率；优化文件存取效率；优化数据存储稳定性；优化跨服务器传输效率；增加传输校验机制。 |
| 管理员权限 | 调整三员权限，符合最新保密要求。 |
| 自动重连 | 客户端自动重连，解决网络不稳定造成的反复登录。 |
| 口令策略 | 可配置用户口令设置最短长度和强度。 |
| 服务器冗余 | 增加冗余服务器机制，方便用户进行服务器迁移或IP地址更换，平滑过渡。 |
| USBKey登录 | 增加信任体系USBKey登录方式。 |
| 文件标密 | 系统内标密时增加“非密”选项；增加再标密控制，可控制是否允许修改已标密文件密级。 |
| 需求  扩展  增加  功能 | 系统级联 | 增加系统管理策略级联同步，保证全省管理一致性。 |
| 远程收发 | 增加跨单位文件收发功能；  增加远程文件收发用户授权机制。 |
| 服务器目录  保护 | 禁止通过服务器直接访问和操作系统用户文件。 |
| 即时通讯 | 符合政策要求的及时通讯操作模式：系统默认以即时通讯人员列表方式显示，方便直接进行消息发送、文件发送。支持流向控制、昵称修改、图片发送、历史消息查看。同时保留系统原界面及完整功能。 |
| 内部教育  学习 | 各自部门添加任意类型的学习资料和习题，保密轮训信息采集制作，配置学习题库与测试打分。 |
| 文件仓库 | 使用“云存储技术”，不同用户上传相同文件（文件名可不同）时，只占用一份文件的存储空间，同时不影响不同用户的独立操作，大幅度节省存储空间。  同时可自动对已存储文件进行整理，删除重复文件，进一步提高存储空间利用率。 |
| 存储空间  配置 | 增加存储空间配置功能，可为每位用户指定服务器存储空间大小；此功能支持空间大小动态调整。 |
| 日志备份 | 自动按月备份系统日志，支持导出/导入操作；  增加日志导入校验功能，防止私自篡改日志。 |
| 网络回收站 | 增加了集中存储文件误删恢复功能；可以配置删除文件保留时间，到期自动删除，节约服务器存储空间。 |
| 多部门用户 | 可为单个用户分配多部门，满足跨部门人员使用需要。 |
| 运维服务 | | 三年实时响应运维服务。 |

（2）靖江市人民检察院电子文件安全管理系统升级，具体清单如下，报价请按照如下表格报价并加盖公章。

靖江市人民检察院电子文件安全管理系统升级项目报价单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物或服务名称 | 规格参数 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| 1 | 浪潮服务器NF5270M4 | 浪潮服务器配置：E5-2630 V4\*2颗/16G RDIMM DDR4 内存\*4根/4T SATA 2.5' 盘\*3块/INSPUR 八通道高性能 （2G缓存）/主板集成双口千兆网卡/双电源 | 1 |  |  |  |
| 2 | 电子文件安全管理系统 | 按照招标要求 | 1 |  |  |  |
| 3 | 总额：（大写） | |  | | |  |
| 4 | 公司名称 |  | | | | |
| 5 | 联系人、电话 |  | | | | |

五、询价文件递交时间、地点：

（1）递交时间：2019年9月16日下午15:00-15:30

（2）递交截止时间：2019年9月16日下午15:30

（3）递交方式：邮寄送达或现场送达

（4）递交地点：靖江市人民检察院712办公室

六、询价评审方法：

在服务和技术均能满足询价采购文件实质性响应要求且报价最低的供应商作为成交供应商。

询价评审时间：2019年9月16日下午15:30-17:30

七、联系方式：

刘女士 联系电话：0523-84993280。

靖江市人民检察院

2019年9月10日